방사선발생장치 식별표지

◈ 최대 관전압

250kV

◈ 최대 관전류

5 mA

◈ 기기모델

RF-250EGM

◈ 기기종류

휴대개방형 엑스선발생장치

◈ 제조자

RIGAKU Corp.(일본)

◈ 설계승인번호

MOST2. 2RG003.00

스티커 가로 15 cm x 세로 20 cm

노란바탕 검은글씨